Miejscowość: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 4**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ linia technologiczna do produkcji suplementów oraz leków**

Podane poniżej parametry, opisy i funkcjonalności są to wymagania minimalne, jakie musi spełnić dany element oferowanego urządzenia. Jeżeli oferowane parametry i funkcjonalności urządzenia będą gorsze niż wskazane poniżej, to oferta zostanie odrzucona.

Kolumnę PARAMETR OFEROWANY wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację. W przypadku braku informacji w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona.

1. **Linia technologiczna do produkcji suplementów oraz leków - nowa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Typ/model oferowanego urządzenia** |  |
| **2** | **Producent** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE**  **elementów składowych linii technologicznej do produkcji suplementów oraz leków** | **PARAMETR OFEROWANY**  **elementów składowych linii technologicznej do produkcji suplementów oraz leków** |
| **1.** | **Mieszalnik** |  |
|  | Mieszalnik typu VH |  |
| Pojemność: 200 L |  |
| Pojemność robocza 80 L |  |
| Prędkość rotacji (r/min): 15 |  |
| **2.** | **Pół-automatyczna kapsułkarka** |  |
|  | Wydajność: 10—50 tys kapsułek/h |  |
| Możliwe formy dla kapsułek o rozmiarach: 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |  |
| Vacuum pompa |  |
| **3.** | **Polerownica kapsułek** |  |
|  | Wydajność: do 150000 kapsułek / godzinę |  |
| **4.** | **Automatyczna liczarka/dozownik tabletek/kapsułek** |  |
|  | Obsługiwane produkty: tabletki, kapsułki twarde, kapsułki miękkie softgel, pastylki |  |
| Wydajność: 10-30 pojemników/min |  |
| **5.** | **Etykieciarka automatyczna z datownikiem hot-stamp** |  |
|  | Obsługiwane butelki: plastik, metal, szkło |  |
| Rozmiar etykiety: szerokość do 120mm, długość do 300mm |  |
| Wydajność: 50-120szt/min; |  |
| **6.** | **Obrotowy stół odbiorczy** |  |
|  | Pojemność butelek/pojemników: 15-1500ml |  |
| Wydajność: 20～80 butelek/pojemników na minutę |  |
| **7.** | **Stół podawczy** |  |
|  | Pojemność butelek/pojemników: 15-1500ml |  |
| Wydajność: 20～80 butelek/pojemników na minutę |  |
| **8.** | **Saszetkarka** |  |
|  | Wydajność: 50 saszetek/min |  |
| Rozmiar saszetek: długośc:55-110 mm szer.: 30-80mm |  |
| Przedział napełnienia 5-40 ml |  |

……….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu